**火灾防护产品自愿认证检验业务受理送检资料清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 盖公章文件及说明 | 有请打√ |
| 1 | 授权委托书及身份证复印件（经办人为公司法人代表及邮寄办理无需提供） | 如果企业在现场办理未带公章时需提供：  （1）授权委托书（盖公章）  （2）经办人身份证双面复印件 | □ |
| 2 | 送检单元明细表 | 盖公章 | □ |
| 3 | 商标注册证书复印件 | 盖公章 | □ |
| 4 | 营业执照复印件 | 盖公章 | □ |
| 5 | 检验项目确认表 | 经办人签字或盖公章 | □ |
| 6 | 新版产品特性文件表 | 盖公章原件(多页需盖骑缝章) | □ |
| 7 | 产品图纸 | 盖公章 | □ |
| 8 | 原材料报告清单及原材料报告复印件 | 盖公章（请按清单顺序提供报告，原材料报告复印件需每份盖骑缝章）  见附件 | □ |
| 9 | 开票信息 | 提供开票凭证 | □ |
| 10 | 现持有证书复印件 | 盖公章 | □ |

|  |
| --- |
| 注：1、每类产品请按本清单顺序提供送检资料。  2、每一个认证单元都必须提供一套完整的纸版资料（包含原材料报告清单及原材料报告复印件）。 |

**火灾防护产品原材料报告清单及原材料报告复印件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 盖公章文件及说明 |
| 1 | 防火门 | 1）金属板材：提供进货材质单；  2）防火玻璃的检验报告（符合相应耐火等级的检验报告）  3）填充材料（提供门芯的不燃性检验报告和毒性检验报告，符合GB/T20285 产烟毒性危险分级ZA2级的检验报告）  4）门扇面板、门框（如果为钢质，提供材质证明）  5）木材（提供符合GB8625 难燃性要求的检验报告）  6）人造板（胶合板、密度板、防火板等）（提供符合GB8625 难燃性要求的检验报告或GB 8624 燃烧性能A1级的检验报告）  7）粘结剂（提供符合GB/T20285 产烟毒性危险分级ZA2级的检验报告）  8）五金件（锁、闭门器、插销、门镜、铰链、顺序器的检验报告复印件），符合相应耐火等级的检验报告； 9）密封件检验报告复印件； 10）防火胶的毒性检验报告； 11）特殊场合使用产品的声明； 12）仅进行分型试验的，还需提供原主型报告复印件。 |
| 2 | 防火窗 | 1. 填充材料（检验报告） 2. 防火玻璃（检验报告）检验报告中玻璃的尺寸不得小于窗上玻璃的最大尺寸；   3）窗扇启闭控制装置（检验报告） |
| 3 | 消防排烟阀门 | 1）阀体、叶片、挡板（提供材质证明）  2）执行机构（提供检验报告）报告需包含机构照片、图纸 |
| 4 | 消防排烟风机 | 1. 叶轮、机壳（材质证明） 2. 电机（检验报告或能效报告，有3C证书时需提供） 3. 带CMA和CNAS的空气动力性能报告（风量、风压（全压或静压）、效率）、噪声、振动。报告中需附有图纸、样品照片、性能曲线，与样机图纸一致。 |
| 5 | 防火锁 | 牢固度、灵活度和外观质量符合QB/T 2474标准的检验报告。 |
| 6 | 防火门闭门器 | / |
| 7 | 隔热型防火玻璃 | 关键原材料检验报告或质量证明文件 |
| 8 | 防火玻璃非承重隔墙 | 1）填充材料（不燃性报告）  2）框架与防火玻璃之间的密封材料（不燃或难燃性报告）  3）防火玻璃检验报告 |
| 9 | 防火卷帘 | 1）装饰布（不低于GB 8624 B1级的检验报告）  2）基布(不低于GB 8624 A级的检验报告)  3）温控释放装置（符合GB 15930-1995 5.1的检验报告） |
| 10 | 防火卷帘用卷门机 | 电机（检验报告或能效报告） |
| 11 | 挡烟垂壁 | 1）如采用不燃无机复合板（提供符合GB25970的检验报告）  2）如采用无机纤维织物（提供燃烧性能不低于GB 8624 A级的检验报告）  3）如采用玻璃（提供防火玻璃的检验报告）  4）驱动装置（提供符合GA533的检验报告）  5）控制器（提供符合GA533的检验报告） |
| 12 | 防火膨胀密封件 | 关键原材料检验报告或质量证明文件 |
| 13 | 防火封堵材料 | 关键原材料检验报告或质量证明文件 |
| 备注 | 注：请企业依据相关产品标准规定要求提供真实、有效，符合相应等级要求的原材料检验报告，并加盖送检单位公章（多页还需盖骑缝章）。企业送检产品的其余原材料信息以企业提供的特性文件和图纸中描述参数为准。 | |